Opérations carte TPE

La carte carburant peut être lue uniquement à partir du lecteur NFC généralement identifié par au niveau du TPE.

Pour effectuer une opération carte via le TPE :

Cliquer sur le module Vente

Choisir le produit concerné (selon le profil de l'utilisateur les produits peuvent varier)

SUPER/GASOIL/ESPACE AUTO pour le profil pompiste

BOUTIQUE pour le profil boutiquier

Saisir le montant de l'opération

Choisir le moyen de paiement Carte

Lire la carte en l'apposant au niveau du lecteur NFC du TPE

Demander au porteur/bénéficiaire de la carte de renseigner son code secret

Cliquer sur le bouton Authentifier

Une fois que la transaction est autorisée et validée, veuillez apposer la carte à nouveau sur le lecteur NFC du TPE pour mettre à jour les nouvelles informations sur la carte du porteur/bénéficiaire

Remarques : par défaut, cynod permet de servir les clients lorsque la plateforme web (Backoffice) n'est pas disponible que cela soit lié à internet ou à une autre raison. Dans ce cas de figure, la transaction est effectuée en mode déconnecté ou encore appelé OFFLINE. Il faudra par la suite que cette transaction soit synchronisée afin que la comptabilisation soit faite au niveau de la plateforme web (backoffice).

Il existe une option depuis la plateforme web qui permet de ne pas autoriser les transactions en OFFLINE. Lorsqu'elle est activée, les TPE n'autoriseront pas des transactions si le serveur n'est pas joignable.