PARAMETRAGE NOUVEAU CLIENT

L'objet de cette partie est de définir les différentes étapes pour configurer un nouveau client Cynod sur jasperserver. Pour ce faire, merci de suivre les étapes suivantes :

Prenons l’exemple du client SODIGAZ

Étape 1 : CONFIGURATION SOURCE DE DONNÉES

Cette étape permet de configurer la data source en occurrence un objet établissant une connexion vers la base de données du client.

Chemin d'accès : Cynod => Ressources => datasources => prod

Nomenclature de la source de données : Majuscule => SODIGAZ

Procédure :

Dans le répertoire prod, ajouter un dossier portant le même nom que celui du client Faire un clique droit sur le répertoire SODIGAZ => Ajouter une ressource => source de données

Nous allons par la suite définir le type et les propriétés de la source de données comme suite :

Pilote : Mysql (org.mariadb.jdbc.Driver)

Hôte (Obligatoire) : (Sur demande au niveau de l’équipe l’infra)

Port (Obligatoire) : (Sur demande au niveau de l’équipe l’infra)

Base de données (obligatoire) : cynod_nomclient (cynod_sodigaz)

URL (obligatoire) : (Remplissage automatique en fonction de l’hôte et du port)

Nom d’utilisateur : (Sur demande au niveau de l’équipe l’infra)

Mot de passe : (Sur demande au niveau de l’équipe l’infra)

Fuseau horaire : Utiliser la configuration de la base de données

Étape 2 : Configuration du Système

Pour les nouveaux modéles de TPE (I9100 et I900S), des prérequis sont nécéssaire avant de débuter la configuration.

1. Vérifier si les services Google Play sont installés. Sinon , merci de procéder à l'installation du noyau SQ27 contenant tous le package google nécéssaire comme suite :

A- Suivre la documentation suivante si c'est un TPE I6300 Processus

B- Pour le cas des I900S, suivre les étapes suivantes :

Insérer la carte SD contenant le package SQ27 disponible chez le responsable des équipements (Documentation du package Package GSM GOOGLE)

Démarrer le TPE et copier le package SQ27 sur le terminal Paramètre - Stockage - Espace de stockage interne partagé - Fichier - Afficher le menu à gauche - Accéder à la carte SD

Copier le package sur un répertoire du TPE

Se rendre dans Paramètre - Système - Système Update - Local Update

Sélectionner le package SQ27 copié précédemment

Confirmer l'installation

Le système va redémarrer et procéder à l'installation. Une fois terminé, une réinitialisation du TPE est fortement recommandé afin d'éviter les affichages répétées du POP PUP Cynod a cessé de fonctionner. Pour cela, merci de faire comme suite :

Se rendre dans Paramètre - Système - Option de réinitialisation - Effacer toutes les données

Faire réinitialiser le téléphone

2. Après redémarrage, utiliser les identifiants suivants pour la configuration du compte Gmail:

Nom d'utilisateur : uzerocynod

Mot de passe : u0cynod123

3. Télécharger les logiciels suivants depuis Play Store :

Mifare classic tool (Pour le check du module NFC)

Barcode scanner

Cynod

NB : Vous pouvez aussi faire les installations depuis le Drive du compte uzerocynod en recherchant le dossier partagé APK_TPE_CYNOD.

Étape 3 : Tests matériel

Tester le module le NFC avec l'aide de mifare classic tool et de la carte vierge

Tester le module Scan avec barcode scanner.

Étape 4 : Configuration de Play Store

Nous allons faire le paramétrage mise à jour automatique de cynod depuis play store en procédant ainsi:

Ouvrir Play Store

Cliquer sur le bouton de gestion du profil (en haut à droite)

Cliquer sur paramètres, ensuite sur préférences réseau

Cliquer sur mettre à jour automatiquement les applis

Sélectionner via n'importe quel réseau dans la liste puis valider avec OK

Consulter le processus sous format vidéo grâce au tutoriel suivant Vidéo

Pre requis

Disposer de la carte SD contenant le package google play service SQ27

Disposer d'une carte Mifare classic vierge

Disposer d'une connexion internet stable