CHECK MATÉRIEL TPE UROVO

Étape 1 : Vérification des accessoires

La boite contient le terminal, le chargeur et la batterie. On allume le terminal et vérifie si le chargeur marche .Et si tout est ok on passe à l'étape configuration.

Étape 2 : Configuration du Système

Pour les nouveaux modéles de TPE (I9100 et I900S), des prérequis sont nécéssaire avant de débuter la configuration.

1. Vérifier si les services Google Play sont installés. Sinon , merci de procéder à l'installation du noyau SQ27 contenant tous le package google nécéssaire comme suite :

A- Suivre la documentation suivante si c'est un TPE I6300 Processus

B- Pour le cas des I900S, suivre les étapes suivantes :

Insérer la carte SD contenant le package SQ27 disponible chez le responsable des équipements

Démarrer le TPE et copier le package SQ27 sur le terminal Paramètre - Stockage - Espace de stockage interne partagé - Fichier - Afficher le menu à gauche - Accéder à la carte SD

Copier le package sur un répertoire du TPE

Se rendre dans Paramètre - Système - Système Update - Local Update

Sélectionner le package SQ27 copié précédemment

Confirmer l'installation

Le système va redémarrer et procéder à l'installation. Une fois terminé, une réinitialisation du TPE est fortement recommandé afin d'éviter l'affichage du POP PUP Cynod a cessé de fonctionner. Pour cela, merci de faire comme suite :

Se rendre dans Paramètre - Système - Option de réinitialisation - Effacer toutes les données

Faire réinitialiser le téléphone

2. Après redémarrage, utiliser les identifiants suivants pour la configuration du compte Gmail:

Nom d'utilisateur : uzerocynod

Mot de passe : u0cynod123

3. Télécharger les logiciels suivants depuis Play Store :

Mifare classic tool (Pour le check du module NFC)

Barcode scanner

Cynod

NB : Vous pouvez aussi faire les installations depuis le Drive du compte uzerocynod en recherchant le dossier partagé APK_TPE_CYNOD.

Étape 3 : Tests matériel

Tester le module le NFC avec l'aide de mifare classic tool et de la carte vierge

Tester le module Scan avec barcode scanner.

Étape 4 : Configuration de Play Store

Nous allons faire le paramétrage mise à jour automatique de cynod depuis play store en procédant ainsi:

Ouvrir play store

Cliquer sur le bouton de gestion du profil (en haut à droite)

Cliquer sur paramètres, ensuite sur préférences réseau

Cliquer sur mettre à jour automatiquement les applis

Sélectionner via n'importe quel réseau“ dans la liste puis appuyer sur ok

Consulter le processus sous format vidéo gràce au tutoriel suivant Vidéo

Pre requis

Disposer de la carte SD contenant le package google play service SQ27

Disposer d'une carte Mifare classic vierge

Disposer d'une connexion internet stable